**KOSZTORYS OFERTOWY**

**Na wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich oraz innych działań związanych z odrestaurowaniem wnętrza kościoła parafialnego**

**pw. św. Jakuba Większego Apostoła w Sobiałkowie,**

**oraz renowacja drewnianej elewacji i dwóch krzyży misyjnych**

Inwestor ………………………….. Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jakuba Większego

Apostoła w Sobiałkowie

Nazwa inwestycji ........................... Renowacja drewnianej elewacji, krzyży oraz remont   
 wnętrza kościoła pw. św. Jakuba w Sobiałkowie

Nazwa obiektu ................................ Kościół parafialny pw. Św. Jakuba Większego

Apostoła, Sobiałkowo 98, 63-910 Miejska Górka

Rodzaj robót ……………………… Prace konserwatorskie i restauratorskie oraz inne

działania przy zabytku

Składniki kalkulacji

Stawka robocizny kalkulacyjnej ...................

Poziom cen materiałów .................................

Koszty zakupu materiałów.............................

Poziom cen sprzętu .......................................

Narzut kosztów pośrednich ...........................

Zysk od R + S + Ko ......................................

Data opracowania kosztorysu. 2024 roku

Kosztorys sporządził .......................

Wartość kosztorysowa robót netto: zł

Podatek VAT 23% zł

Ogólna wartość robót brutto: zł

(Słownie: 00/100 brutto)

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa | Robocizna | Materiał | Sprzęt | Kp | Kz M | Z | Razem |
| 1. | Wartość  Netto |  |  |  |  |  |  |  |

**(Słownie: 00/100 netto)**

Sporządził:

**KOSZTORYS OFERTOWY**

**Na wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich oraz innych działań związanych z odrestaurowaniem wnętrza kościoła parafialnego**

**pw. św. Jakuba Większego Apostoła w Sobiałkowie,**

**oraz renowacja drewnianej elewacji i dwóch krzyży misyjnych**

Wyliczenie cen jednostkowych w kosztorysie przyjęto na 1 m2 powierzchni.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nr pok.  Katalog | Opis i obmiar robót | | Cena  Jedn. | Wartość | | | | |
| R | | M | | S |
| 1) | KNR  4-01  1202  09 | Zmycie i oczyszczenie powierzchni tynków z brudu i kurzu oraz starych łuszczących się farb na ścianach i detalu architektonicznym z drobną naprawą podłoża.  Obmiar jak poz. I.pkt.1 przedmiaru  = 366,00 m2 | |  |  | |  | |  |
| 2) | TZKNBK  Cz. VIII  Poz. 18 i 27 | Skucie zawilgoconych i zasolonych tynków z powierzchni murów w części przyziemia i w miejscach zacieków oraz usunięcie zaprawy z spoin.  Obmiar jak poz. I. pkt. 2 przedmiaru  = 16,80 m2 | |  |  | |  | |  |
| 3) | KNR  4-01  Tabl.1202  07 | Impregnacja przeciw zagrzybieniu, zasoleniu i zapleśnieniom odsłoniętych murów.  Obmiar jak poz. I. pkt. 2 przedmiaru  = 16,80 m2 | |  |  | |  | |  |
| 4) | TZKNBK  Cz. VIII  Poz. 50 | Położenie mineralnej warstwy tynków renowacyjnych  Obmiar – zestaw. przedmiaru I. pkt. 2  = 16,80 m2 | |  |  | |  | |  |
| 5) | TZKNBK  Cz. VIII  Poz. 64  70 | Przetarcie tynków zaprawą wapienno-piaskową w celu wzmocnienia i ujednolicenia struktury powierzchni tynku pod malowanie  zaprawą drobnoziarnistą  z przefilcowaniem powierzchni.  Obmiar jak 25 % Poz. I pkt. 1 przedmiaru  = 91,50 m2 | |  |  | |  | |  |
| 6) | TZKNBK  Cz.XV  Poz. 4  Pkt. 14 | Zagruntowanie całej powierzchni tynków ścian gruntownikiem syntetycznym pod malowanie.  Obmiar jak pkt. 1 poz. I. przedmiaru  = 366,00 m2 | |  |  | |  | |  |
| 7) | TZKNBK  Cz. XV Poz.20 i 21 | Malowanie dwukrotne ścian i detali architektonicznych w dwóch kolorach, farbą nawierzchniową Obmiar jak poz. I. pkt.1 przedmiaru  = 366,00 m2 | |  |  | |  | |  |
| 8) | TZKNBK  Cz.XV  Poz. 29  p.analog. | Mechaniczno – chemiczne usunięcie łuszczących się starych powłok, impregnatów olejnych i wykwitów żywic z przeszlifowaniem powierzchni drewnianych elementów zewnętrznych.  Obmiar jak poz. I. pkt. 4 przedmiaru = 206,33 m2 | |  |  | |  | |  |
| 9) | TZKNBK  Cz. XV  Poz. 31 | Nasączanie drewnianych elementów zewnętrznych środkiem impregnująco zabezpieczającym przeciwko drewnojadom, metodą nasączania i iniekcji.  Obmiar jak Poz. I. pkt. 4 przedmiaru = 206,33 m2 | |  |  | |  | |  |
| 10) | TZKNBK  Cz XV  Poz. 34 | Zagruntowanie oczyszczonej powierzchni drewna pod malowanie nawierzchniowe  Obmiar jak poz. I pkt. 4 zestawienia przedmiaru  = 206,33m2 | |  |  | |  | |  |
| 11) | TZKNBK  Cz XV  Poz. 37  p.14.1  p.15.1 | Malowanie dwukrotne powierzchni drewnianych elementów zewnętrznych impregnatem  Obmiar jak poz. I pkt. 4 zestawienia przedmiaru  = 206,33m2 | |  |  | |  | |  |
| 12) | KNR  2- 02  1605  04  08 | Rusztowanie ramowe, stojakowe, przestrzenne (metalowe), rozstaw stójek 2,57 m do wysokości 6 m, wewnętrzne oraz zewnętrzne rurowe potrzebne do wykonania prac konserwatorskich.  i restauratorskich.  Obmiar jak poz. II pkt. 1 i 2 przedmiaru  = 444,7 m2 | |  |  | |  | |  |
| 13) | TZKNBK XV 04 Poz. 37 | Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni podłóg z malowaniem  Obmiar jak poz. I pkt. 3 przedmiaru  = 30,00 m2 | |  |  | |  | |  |
| Razem :  NKp R i S  Kz M  Zysk R i S | **R** | | **M** | | **S** | |
|  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |

**Wartość kosztorysowa robót netto: zł**

**(Słownie: 00/100 netto)**

**ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PRZEDMIARU**

**Na wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich oraz innych działań związanych z odrestaurowaniem wnętrza kościoła parafialnego**

**pw. św. Jakuba Większego Apostoła w Sobiałkowie,**

**oraz renowacja drewnianej elewacji i dwóch krzyży misyjnych**

1. Powierzchnia do renowacji

1. Powierzchnia tynków wewnętrznych = 443,20 m2

Potrącenia powierzchni = 77,20 m2

Ogólna powierzchnia do renowacji = 366,00 m2

2. Zawilgocone tynki do wymiany = 16.8 m2

3. powierzchnia drewnianej podłogi do renowacji = 30,00 m2

4. powierzchnia drewna na zewnątrz = 206,33 m2

1. Rusztowanie
2. Rusztowanie wewnętrzne = 309,30 m2
3. Rusztowanie zewnętrzne = 135,40 m2

Ogólnie powierzchnia = 444,7 m2