**KOSZTORYS OFERTOWY**

**Na wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich oraz innych działań związanych z odrestaurowaniem wnętrza kościoła parafialnego**

 **pw. św. Jakuba Większego Apostoła w Sobiałkowie,**

**oraz renowacja drewnianej elewacji i dwóch krzyży misyjnych**

 Inwestor ………………………….. Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jakuba Większego

 Apostoła w Sobiałkowie

 Nazwa inwestycji ........................... Renowacja drewnianej elewacji, krzyży oraz remont
 wnętrza kościoła pw. św. Jakuba w Sobiałkowie

 Nazwa obiektu ................................ Kościół parafialny pw. Św. Jakuba Większego

 Apostoła, Sobiałkowo 98, 63-910 Miejska Górka

 Rodzaj robót ……………………… Prace konserwatorskie i restauratorskie oraz inne

 działania przy zabytku

 Składniki kalkulacji

 Stawka robocizny kalkulacyjnej ...................

 Poziom cen materiałów .................................

 Koszty zakupu materiałów.............................

 Poziom cen sprzętu .......................................

 Narzut kosztów pośrednich ...........................

 Zysk od R + S + Ko ......................................

Data opracowania kosztorysu. 2024 roku

 Kosztorys sporządził .......................

Wartość kosztorysowa robót netto: zł

Podatek VAT 23% zł

Ogólna wartość robót brutto: zł

(Słownie: 00/100 brutto)

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa | Robocizna | Materiał | Sprzęt | Kp | Kz M | Z | Razem |
| 1. | Wartość Netto |  |  |  |  |  |  |  |

**(Słownie: 00/100 netto)**

 Sporządził:

**KOSZTORYS OFERTOWY**

**Na wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich oraz innych działań związanych z odrestaurowaniem wnętrza kościoła parafialnego**

 **pw. św. Jakuba Większego Apostoła w Sobiałkowie,**

**oraz renowacja drewnianej elewacji i dwóch krzyży misyjnych**

Wyliczenie cen jednostkowych w kosztorysie przyjęto na 1 m2 powierzchni.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nr pok.Katalog | Opis i obmiar robót | CenaJedn. | Wartość |
| R | M | S |
| 1) | KNR4-01120209  | Zmycie i oczyszczenie powierzchni tynków z brudu i kurzu oraz starych łuszczących się farb na ścianach i detalu architektonicznym z drobną naprawą podłoża.Obmiar jak poz. I.pkt.1 przedmiaru= 366,00 m2  |  |  |  |  |
| 2) | TZKNBKCz. VIIIPoz. 18 i 27 | Skucie zawilgoconych i zasolonych tynków z powierzchni murów w części przyziemia i w miejscach zacieków oraz usunięcie zaprawy z spoin.Obmiar jak poz. I. pkt. 2 przedmiaru = 16,80 m2  |  |  |  |  |
| 3) | KNR4-01Tabl.120207 | Impregnacja przeciw zagrzybieniu, zasoleniu i zapleśnieniom odsłoniętych murów.Obmiar jak poz. I. pkt. 2 przedmiaru = 16,80 m2  |  |  |  |  |
| 4) | TZKNBKCz. VIIIPoz. 50 | Położenie mineralnej warstwy tynków renowacyjnych Obmiar – zestaw. przedmiaru I. pkt. 2 = 16,80 m2  |  |  |  |  |
| 5) | TZKNBKCz. VIIIPoz. 6470 | Przetarcie tynków zaprawą wapienno-piaskową w celu wzmocnienia i ujednolicenia struktury powierzchni tynku pod malowanie zaprawą drobnoziarnistąz przefilcowaniem powierzchni.Obmiar jak 25 % Poz. I pkt. 1 przedmiaru= 91,50 m2  |  |  |  |  |
| 6) | TZKNBKCz.XVPoz. 4Pkt. 14 | Zagruntowanie całej powierzchni tynków ścian gruntownikiem syntetycznym pod malowanie.Obmiar jak pkt. 1 poz. I. przedmiaru= 366,00 m2 |  |  |  |  |
| 7) | TZKNBKCz. XV Poz.20 i 21  | Malowanie dwukrotne ścian i detali architektonicznych w dwóch kolorach, farbą nawierzchniową Obmiar jak poz. I. pkt.1 przedmiaru = 366,00 m2  |  |  |  |  |
| 8) | TZKNBKCz.XVPoz. 29p.analog.  | Mechaniczno – chemiczne usunięcie łuszczących się starych powłok, impregnatów olejnych i wykwitów żywic z przeszlifowaniem powierzchni drewnianych elementów zewnętrznych. Obmiar jak poz. I. pkt. 4 przedmiaru = 206,33 m2   |  |  |  |  |
| 9) | TZKNBKCz. XVPoz. 31  | Nasączanie drewnianych elementów zewnętrznych środkiem impregnująco zabezpieczającym przeciwko drewnojadom, metodą nasączania i iniekcji.Obmiar jak Poz. I. pkt. 4 przedmiaru = 206,33 m2   |  |  |  |  |
| 10) | TZKNBKCz XVPoz. 34  | Zagruntowanie oczyszczonej powierzchni drewna pod malowanie nawierzchnioweObmiar jak poz. I pkt. 4 zestawienia przedmiaru= 206,33m2  |  |  |  |  |
| 11) | TZKNBKCz XVPoz. 37p.14.1p.15.1 | Malowanie dwukrotne powierzchni drewnianych elementów zewnętrznych impregnatem Obmiar jak poz. I pkt. 4 zestawienia przedmiaru= 206,33m2  |  |  |  |  |
| 12) | KNR2- 0216050408 | Rusztowanie ramowe, stojakowe, przestrzenne (metalowe), rozstaw stójek 2,57 m do wysokości 6 m, wewnętrzne oraz zewnętrzne rurowe potrzebne do wykonania prac konserwatorskich. i restauratorskich. Obmiar jak poz. II pkt. 1 i 2 przedmiaru = 444,7 m2 |  |  |  |  |
| 13) | TZKNBK XV 04 Poz. 37 | Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni podłóg z malowaniemObmiar jak poz. I pkt. 3 przedmiaru = 30,00 m2 |  |  |  |  |
|   Razem :NKp R i S  Kz M  Zysk R i S | **R** | **M** | **S** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

 **Wartość kosztorysowa robót netto: zł**

**(Słownie: 00/100 netto)**

**ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PRZEDMIARU**

**Na wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich oraz innych działań związanych z odrestaurowaniem wnętrza kościoła parafialnego**

 **pw. św. Jakuba Większego Apostoła w Sobiałkowie,**

**oraz renowacja drewnianej elewacji i dwóch krzyży misyjnych**

1. Powierzchnia do renowacji

 1. Powierzchnia tynków wewnętrznych = 443,20 m2

 Potrącenia powierzchni = 77,20 m2

 Ogólna powierzchnia do renowacji = 366,00 m2

 2. Zawilgocone tynki do wymiany = 16.8 m2

 3. powierzchnia drewnianej podłogi do renowacji = 30,00 m2

 4. powierzchnia drewna na zewnątrz = 206,33 m2

1. Rusztowanie
2. Rusztowanie wewnętrzne = 309,30 m2
3. Rusztowanie zewnętrzne = 135,40 m2

 Ogólnie powierzchnia = 444,7 m2