Szczegółowy opis prac renowacji podłogi w budynku Kościoła Rzymskokatolickiego w Sobiałkowie

1. Szlifowanie starej podłogi lakierowanej lakierem chemoutwardzalnym
2. Szpach1owanie po sękach i innych ubytkach w podłodze
3. Sz1ifowanie po szpachlowaniu podłogi
4. Jednokrotne lakierowanie lakierem podkładowym
5. Trzykrotne lakierowanie podłogi lakierem poliuretanowym
6. Zmatowienie powierzchni lakierowanej między warstwowe