**Kosztorys ofertowy**

ADRES INWESTYCJI: Zakrzewo 40, 63-910 Miejska Górka

INWESTOR: Parafia rzymskokatolicka pw. Św. Klemensa w Zakrzewie

ADRES INWESTORA: Zakrzewo 40, 63-910 Miejska Górka

WYKONAWCA ROBÓT: Do ustalenia w drodze przetargu

ADRES WYKONAWCY: Do ustalenia w drodze przetargu

BRANŻA: Budowlana

**NAZWA INWESTYCJI:**

**Prace remontowe na terenie wokół zabytkowego kościoła w Zakrzewie**

**2**

**Kosztorys ofertowy**

**Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa**

**podstawy nakładów**

**Jedn.**

**Krot.**

**Ilość**

**Wartość jednostkowa Wartość netto**

1

1

RENOWACJA KAPLICZKI

KNZ 1/101/1

Przycięcie pielęgnacyjne ozdobnych krzewów, okrzesanie

TZKNC 6/106/1 (1)

Wstępne oględziny obiektu, stopień trudności obiektu - przeciętny

KNR 202/1611/1 (1)

kpl

1

1

2

3

szt

Rusztowania ramowe warszawskie 1-kolumnowe, wysokość do 3·m, nakłady

podstawowe

KNR 1901/358/9

Zdemontowanie pamiątkowej tablicy kamiennej

KNR 1901/358/10

Zdemontowanie kamiennej półki

kolumna

szt

2

1

4

5

6

7

8

szt

1

KNR 1901/358/8

Zdemontowanie kamiennego krzyża

KNR 1901/832/2

Rozebranie przykrycia z dachówki ceramicznej

TZKNC 6/106/3 (1)

szt

1

m2

0,71

Wykonanie odwzorowania elementów tynku - motyw roślinny- wykonanie

szablonu

szt

1

9

1

KNBK 16/313/1 (2)

Oczyszczenie elementów kamiennych wraz z wykonaniem impregnacji -

Promulal Silikon

m2

m2

2,73

0

KNR 23/2611/1

Przygotowanie podłoża , oczyszczenie i zmycie myjką ciśnieniową

BC 2/121/1

Przygotowanie podłoży pod wykonanie tynków renowacyjnych, usunięcie z

muru odpadającego tynku

12,04

5,52

5,52

5,52

1

11

m2

m2

1

1

1

1

2

3

4

5

BC 2/121/2

Przygotowanie podłoży pod wykonanie tynków renowacyjnych, wykucie

spoin na głębokość 2·cm i oczyszczenie muru

BC 2/121/3 (1)

Przygotowanie podłoży pod wykonanie tynków renowacyjnych, naprawa

podłoża i wypełnienie spoin

m2

KNR 1901/314/4

Naprawa murów zabytkowych o głębokości kucia do 1/2 cegły,

powierzchnia w jednym miejscu 0,25·m2

KNR 1901/314/2

miejsce

Naprawa murów zabytkowych o głębokości kucia do 1/2 cegły, ilość cegieł

2

-3

miejsce

m2

3

1

1

6

7

KNR 1901/311/2

Przemurowanie podparć półki kamiennej

0,55

C 1/404/1

Roboty przygotowawcze, odgrzybianie konstrukcji murowych metodą

smarowania, odgrzybianie ścian o pow. do 2·m2, 1-krotne - Ekor Algit

C 1/404/2

Roboty przygotowawcze, odgrzybianie konstrukcji murowych metodą

smarowania, odgrzybianie ścian o pow. do 2·m2, każde następne - Ekor

Algit

m2

m2

m2

m2

m2

13,29

13,29

6,77

1

1

2

2

8

9

0

1

C 1/409/1

Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie, wykonanie tynku renowacyjnego

podkładowego, tynk grubości 1·cm na ścianach o pow. w jednym miejscu do

2

·m2 - Ekor

C 1/410/1

Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie, wykonanie tynku renowacyjnego

specjalistycznego, tynk grubości 2·cm na ścianach o pow. w jednym miejscu

do 2·m2 - Ekor

5,52


C 1/411/1

Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie, wykonanie szpachlówki Ekor 41R

na tynku renowacyjnym, tynk grubości 0,5·cm na ścianach o pow. w jednym

miejscu do 2·m2

13,29



**strona nr:**

**3**

**Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa**

**podstawy nakładów**

**Jedn.**

**Krot.**

**Ilość**

**Wartość jednostkowa Wartość netto**

2

2

KNBK 8/103/2

Profile ciągnione zwykłe tynki zewnętrzne z zaprawy zwykłej z przyg.

zaprawy profile ciągnione zwykłe o szer. do 15 cm (poz 79)

KNBK 8/104/3

Bonie prostokątne (tasiemkowe) na ścianach w tynku szlachetnym (poz 128)

KNBK 9/10/1 (4)

Tryglify; wykonanie modelu; wysokość 60-75 cm

KNBK 9/10/5 (4)

Tryglify; wykonanie odlewów cementowych; wysokość 60-75 cm

KNBK 9/10/8 (4)

Tryglify; montaż odlewów cementowych; wysokość 60-75 cm

KNBK 9/12/1 (4)

Liście akantu; wykonanie modelu; wysokość 40-50 cm

KNBK 9/12/5 (3)

Liście akantu; wykonanie odlewów cementowych; wysokość 30-40 cm

KNBK 9/12/8 (4)

Liście akantu; montaż odlewów cementowych; wysokość 40-50 cm

KNBK 16/124/1

m

3,40

5,40

1

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

m

szt

szt

szt

szt

szt

szt

m2

m

2

2

1

1

1

Montaż tablicy kamiennej

KNBK 16/114/2

Montaż okładziny -półek, lad i nakryw, kamiennych

KNR 401/315/5

Wyłożenie nakrycia ścian dachówką

BC 2/130/1

1,07

1,67

1,70

m

Gruntowanie podłoży budowlanych preparatem przy renowacji starego

budownictwa, ręcznie przez malowanie Tixogrunt

BC 2/129/3

Hydrofobizacja podłoży przy renowacji starego budownictwa preparatem

Anisale, powierzchnie tynkowane, malowane ręcznie

BC 2/124/5 (1)

m2

m2

13,29

13,29

3

3

4

5

Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych, malowanie 2-krotne,

EKOR 84

KNR 401/108/9

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1·km

KNZ 1/101/1

Koszt utylizacji gruzu

m2

m3

m3

13,29

0,298

0,298

3

3

6

7

**Podsumowanie elementu**

**Ogółem RENOWACJA KAPLICZKI**

2

REMONT ŚCIAN - MUR OGRODZENIOWY na długości 42,00 m

3

8

9

KNRW 401/1216/1

Zabezpieczenie gruntu folią

KNR 401/702/6

m2

84,00

3

Odbicie pasów tynków zewnętrznych, cementowo-wapiennych, szerokości

do 30·cm

KNR 401/335/1

Bruzdowanie ścian

m

m

14,00

86,40

4

4

0

1

KNR 401/308/5

Naprawa uszkodzonych miejsc w ścianach z cegieł, powierzchnie do

0

,50·m2

szt

1

4

2

BC 2/207/1

Naprawa spękań ścian kotwami spinającymi , spiralnymi z wypełnieniem

zaprawą do kotew bezskurczową

KNR 23/2611/1

Przygotowanie podłoża , oczyszczenie i zmycie myjką ciśnieniową

mb

m2

86,40

4

4

3

4

169,82

BC 2/121/1

Przygotowanie podłoży pod wykonanie tynków renowacyjnych, usunięcie z

muru odpadającego tynku

C 1/404/1

Roboty przygotowawcze, odgrzybianie konstrukcji murowych metodą

natrysku Ekor Algit

C 1/409/1

Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie, wykonanie tynku renowacyjnego

podkładowego Ekor- tynk grubości 1·cm na ścianach

C 1/410/1

m2

m2

m2

20,09

169,82

22,19

4

4

4

5

6

7


Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie, wykonanie tynku renowacyjnego

specjalistycznego, tynk Ekor grubości 2·cm na ścianach o pow. w jednym

miejscu do 2·m2

m2

22,19



**strona nr:**

**4**

**Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa**

**podstawy nakładów**

**Jedn.**

**Krot.**

**Ilość**

**Wartość jednostkowa Wartość netto**

4

4

8

9

BC 2/122/1 (2)

Wykonanie czapki na ścianie z zaprawy wapienno cementowej 1;1;6

BC 2/129/3

Hydrofobizacja podłoży przy renowacji starego budownictwa preparatem

TIXOGRUNT, powierzchnie tynkowane, malowane ręcznie

m2

15,96

m2

169,82

5

0

C 1/411/1

Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie, wykonanie szpachlówki Ekor 41R

na tynku renowacyjnym, tynk grubości 0,5·cm na ścianach o pow. w jednym

miejscu do 2·m2

BC 2/124/5 (1)

m2

m2

169,82

169,82

5

5

1

2

Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych, malowanie 2-krotne,

EKOR 84

BC 2/124/3 (1)

Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych, gruntowanie

powierzchni tynków, powierzchnie poziome PROMURAL SILICON

KNR 401/108/9

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1·km

KNZ 1/101/1

m2

m3

m3

15,96

0,603

0,603

5

5

3

4

Koszt utylizacji gruzu

**Podsumowanie elementu**

**Ogółem REMONT ŚCIAN - MUR OGRODZENIOWY na długości 42,00 m**


**Podsumowanie kosztorysu**

**Razem**

**Wartość kosztorysu netto:**

VAT 23,00%

**Wartość kosztorysu brutto:**



**strona nr:**

**5**

**Tabela elementów scalonych**

Narzuty: Koszty pośrednie

…%(R+S)

…%(R+S+Kp)

…%

Zysk

VAT

**Nazwa elementu**

**Wartość z**

**%**

**narzutami wartości**

**kosztorys**

**u**

1

2

RENOWACJA KAPLICZKI

REMONT ŚCIAN - MUR OGRODZENIOWY na długości 42,00 m

**Suma elementów kosztorysu**

**Wartość kosztorysu netto:**

VAT 23,00%:

**Wartość kosztorysu brutto:**

